|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价清单** | | | | | | | |
| **工程名称:莆头作业区3#、4#泊位围网封闭及排水改造工程** | | | | | | | |
|
| **序号** | **分部分项**  **工程名称** | **项目特征** | **单位** | **工程数量** | **综合单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 安全文明  施工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 保险费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 围网 | 1、柱高2.3M,柱厚4mm,柱Φ75mm,网高2.38M；2、网线Φ5mm,网孔70\*70mm,底座30cm\*30cm；3、底座厚10mm，耳朵4mm,柱中到柱中3米；4、每柱子含8个不锈钢膨胀螺栓 | m | 1352.4 |  |  |  |
| 4 | 预制、安装围网基础，C35 |  | m3 | 36 |  |  |  |
| 5 | 预制围网  基础钢筋 |  | t | 6.99 |  |  |  |
| 6 | 潜污泵 | 潜污泵150WQ200-45-55(I)带耦合装置,流量200m3/h,扬程45m,功率55KW,材质铸铁,380V/50HZ,口径150mm，含角铁安装（井内泵机支撑） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 85.73 |  |  |  |
| 8 | 沟槽回填 |  | m3 | 80.62 |  |  |  |
| 9 | 排水管埋设，DN160 |  | m | 254 |  |  |  |
| 10 | 拆除路面，  场内堆放 | 联锁块、水稳 | m3 | 5.5 |  |  |  |
| 11 | 6%水泥稳定层，37cm |  | m2 | 11 |  |  |  |
| 12 | 高强砼联锁块，3cm砂垫层 | 利旧 | m2 | 11 |  |  |  |
| 13 | 电缆保护管，50 |  | m | 23.5 |  |  |  |
| 14 | 电缆安装  及敷设 | YJV-0.6/1KV 3×16+1×10 | m | 23.5 |  |  |  |
| 合计: | | | | |  |  | 税点： |