|  |
| --- |
| **报价清单** |
|
|
| **工程名称:莆头作业区物流园区一期工程北驳岸界墙建设项目（重新询价） 单位：元** |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
|  **（一）一般项目** |
| 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 建筑工程一切险及第三者责任险 |  | 项 | 1 |  |  |
|  **一般项目 小计：** |  |
|  **（二）界墙建设项目** |
| 1 | 场地平整 |  | m2 | 2250 |  |  |
| 2 | 钢管桩 | 1）桩规格：长度3m，外径150mm、壁厚7mm，施打长度约350m，间距4m一根；2）陆上施打，综合岩层，综合运距；3）含制作（含加强环、吊环）、运输、堆放,打桩等。 | t | 6.51 |  |  |
| 3 | C30混凝土梁 | 长度450米，宽度50cm，高度30cm，含模板。 | m3 | 67.5 |  |  |
| 4 | 现浇混凝土钢筋 | HRB400，HPB300。 | t | 5.47 |  |  |
| **界墙建设项目 小计：** |  |
| **合计（（一）+（二））：** |  |